# ネットワーク検索で追加する

ネットワークにある機器を検索して、リストエリアに追加できます。

［機器操作］メニューの［リストに追加］をポイントし、［ネットワーク検索］をクリックします。

ネットワーク検索画面が表示されます。

操作エリアの［ネットワーク検索］をクリックしたときもネットワーク検索画面が表示されます。

- ツールを使用しているコンピューターと同じローカルネットワークにある機器を検索するとき

  ［ローカルネット］を選択します。

  リストボックスから、リストエリアに追加する機器のIPアドレスを選択します。

- IPアドレスで検索範囲を指定して検索するとき

  ［IPアドレス範囲］を選択します。

  検索するIPアドレスの範囲を入力し、検索リストに追加します。

  検索リストに指定された検索範囲にIPアドレスが該当する機器が検索されます。検索リストにIPアドレスの範囲を指定する方法についてはIPアドレスの検索範囲を指定するを参照してください。

追加する機器の管理者権限を持つユーザー名とパスワードを入力します。

［OK］をクリックします。

- IPアドレス範囲で指定できるIPアドレスはIPv4アドレスだけです。IPv6アドレスは指定できません。

- IPアドレス範囲を指定して検索するときは、検索が終了するまで時間がかかることがあります。

### IPアドレスの検索範囲を指定する

IPアドレス範囲で検索するときに、検索範囲を指定するための画面項目について説明します。

1. 検索リスト

   IPアドレスの検索範囲を指定します。複数の検索範囲を指定できます。

2. ［追加］

   「IPアドレス」欄にIPアドレスの検索範囲を指定した状態でクリックすると、IPアドレスの範囲が検索リストに追加されます。

3. ［削除］

   検索リストのIPアドレス範囲を選択した状態でクリックすると、選択したIPアドレス範囲が検索リストから削除されます。

4. ［全選択］

   検索リストのIPアドレス範囲をすべて選択します。

5. ［書き出し］

   検索リストのIPアドレス範囲をテキストファイル形式で出力します。クリックするとフォルダー選択のダイアログが表示され、出力するフォルダーを選択できます。

6. ［取り込み］

   テキストファイルからIPアドレス範囲を読み込み、検索リストに上書きで追加します。クリックすると読み込むファイルを選択するダイアログが表示されます。