# ツールの動作環境を設定する

環境設定画面で動作環境と通信環境を設定する方法を説明します。

### 動作環境を設定する

［ファイル］メニューの［環境設定］をクリックします。

環境設定画面が表示されます。

本ツールを初めて起動したときも環境設定画面が表示されます。

プロキシサーバーを利用するときは、「プロキシ設定」の項目に入力します。

「LANにプロキシサーバーを使用する」にチェックを付けます。

「アドレス」にプロキシサーバーのIPアドレスを、「ポート」にプロキシサーバーにアクセスするときのポートを入力します。

「アドレス」と「ポート」に入力できる最大文字数は半角128文字です。

［認証設定］をクリックします。

プロキシサーバーにアクセスするときのユーザー名を「ユーザー名」に、パスワードを「パスワード」と「パスワード（確認）」に入力します。

「パスワード」と「パスワード（確認）」に入力できる最大文字数は半角128文字です。

［OK］をクリックします。

「ダウンロードサーバー選択」の「地域」から、ツールを使用する地域を選択します。

「サーバー接続テスト」の［実行…］をクリックし、正しく接続できることを確認します。

［OK］をクリックします。

### 通信環境を設定する

［SNMP設定］タブをクリックします。

- 機器と通信するときにSNMPv1またはSNMPv2を使用するとき

  「SNMPv1/v2」にチェックを付けます。

  Readコミュニティ名を入力します。

- 機器と通信するときにSNMPv3を使用するとき

  「SNMPv3」にチェックを付けます。

  機器と通信するときのユーザー名、パスワード、認証アルゴリズム、コンテキスト名、暗号化パスワード、暗号化アルゴリズムを入力します。

［OK］をクリックします。